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通过机载系统通信网络的建设，能够支撑机载各分系统间，分系统各设备间的实时高质量通信，并具备通信总线自测试、故障注入与数据分析功能等。验证机载系统通信网络设计的正确性、合理性、对研制规范的符合性等。机载系统通信网络建设需求如下: 
a) 具备基础通用功能:包含CAN总线、以太网、RS422、离散量和模拟量的基本通讯功能，包括数据帧/遥控帧传输、ID过滤、波特率适配、错误帧处理、睡眠/唤醒、总线负载控制等功能。 
b) 具备协议兼容功能:包括符合ARINC825标准的CANFD(向下兼容CAN2.0)设备互通信、协议切换适配、数据转发一致性、帧格式兼容(标准/扩展)等。 
c) 具备故障注入功能:包括总线短路/断路注入、电磁干扰注入、错误帧注入、节点离线/异常接入、波特率异常波动注入等功能。
d) 具备性能测试功能:包括40m内总线传输延迟、数据吞吐量、丢包率、重发机制效率;40m以上(带中继)总线传输延迟、数据吞吐量、丢包率、重发机制效率等的自测试功能。 
e) 具备稳定性测试功能:包括长时间满负荷运行、重复启停循环、多节点并发通信等的自测试功能。 
机载系统通信网络应支持以下工作内容: 
a）需提供数据监控与分析设备，完成测试数据可视化与分析工作。 
b） 需提供故障数据分析、故障注入工具，支持故障复现及排查。

