服务器需求测算（当前版本）
制表日期：2026年5月13日
	序号
	用途
	规模
	所需硬件
	详细配置
	数量
	预期指标
	参考品牌
	市价（参考价）
	总计
	备注

	1
	办公云平台一
	满足30人同时使用云桌面
	1台机架服务器
	CPU：1×海光5380（16核/可扩展）
内存：64GB DDR4 ECC
磁盘：2×480GB SSD（系统RAID1）+ 3×4TB SATA（数据RAID5）
RAID：集成RAID卡
网络：4×千兆电口
	1台
	2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘
	浪潮 CS5260H2
	¥55,000
		¥55,000
	轻量办公，超分比1:3~5

	2
	办公云平台二
	满足30人同时使用云桌面
	1台机架服务器（物理隔离）
	CPU：2×鲲鹏920（32核/2.6GHz，整机64核）
内存：64GB DDR4
磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 2×2TB SATA（RAID1）
RAID：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等
网络：4×千兆电口
	1
	2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘
	华为 TaiShan 2280
	¥30,000
		¥30,000
	与办公云平台一物理隔离

	3
	软件工厂环境云平台
	满足40人同时使用云桌面
	4台服务器集群
	CPU：2×海光7280（双路，64核）
内存：128GB DDR4 ECC
磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 4×8TB SATA（RAID10）
RAID：R5350-8i（支持RAID 0/1/5/10）
网络：4×千兆电口 + 可选万兆
	4台
	4 vCPU + 8GB 内存 + 100GB 系统盘 + 50GB数据盘
	联想 SR658H
	¥80,000
	¥320,000
	含IDE等开发工具，建议N+1冗余

	4
	私有研发环境
	满足部署一套DevSecOps敏捷研发工具链，支持30人同时使用
	2台高性能服务器
	CPU：2×海光5440（双路）
内存：256GB DDR5
磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 4×3.84TB NVMe（RAID10）
RAID：硬件RAID支持
网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口
	2
	8 vCPU + 16GB 内存 + 200GB 存储（容器/构建缓存）
	浪潮 CS5280H3
	¥180,000
	¥360,000
	运行GitLab/Jenkins/SonarQube等

	5
	软件应用云化试验环境
	满足同时进行3套中等规模应用软件云化
	3台服务器组建K8s集群
	CPU：2×飞腾S5000C（双路64核，2.1GHz）
内存：256GB DDR5
磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 3×8TB SATA（RAID5）
RAID：硬件RAID
网络：4×千兆电口
	3
	单台资源池化，每套试验环境分配 16vCPU + 32GB
	联想 KR722F G2 或 申泰 RM5220-F
	¥110,000
	¥330,000
	用于云原生成熟度测试




服务器需求测算（长远版本）
制表日期：2026年5月13日
	序号
	用途
	规模
	所需硬件
	详细配置
	数量
	预期指标
	参考品牌
	市价
	总计
	备注

	1
	办公云平台一
	满足60人同时使用云桌面
	2台集群（负载均衡）
	CPU：2×海光5380（双路）
内存：128GB DDR4 ECC
磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 4×4TB SATA（RAID10）
RAID：集成RAID卡
网络：4×千兆电口
	2台
	2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘
	浪潮 CS5260H2
	¥65,000
	¥130,000
	可冗余，超分比1:4~6

	2
	办公云平台二
	满足120人同时使用云桌面
	4台集群（物理隔离）
	CPU：2×鲲鹏920/海光7151（双路，16/32核）
内存：128GB DDR4/DDR5
磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 6×6TB SATA（RAID10）
RAID：硬件RAID
网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口
	4台
	2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘
	华为 TaiShan 2280 或 中科可控 H620-C30
	¥50,000
	¥200,000
	独立机架/机柜

	3
	软件工厂环境云平台
	满足120人同时使用云桌面
	8~12台服务器集群
	CPU：龙芯3D5000×2（双路，64核）
内存：256GB DDR4
磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 8×8TB SATA（RAID10）
RAID：R5350-8i
网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口
	10台（按8+2冗余）
	4 vCPU + 8GB 内存 + 100GB 系统盘 + 100GB数据盘
	联想 SR658H 或 龙芯服务器
	¥80,000
	¥800,000
	需自动化运维平台

	4
	私有研发环境
	满足部署一套DevSecOps敏捷研发工具链，支持120人同时使用
	5台服务器（容器化+分布式存储）
	CPU：2×海光5440（双路高配）
内存：256GB DDR5
磁盘：2×1.92TB NVMe（RAID1）+ 8×20TB SATA（RAID10）
RAID：硬件RAID
网络：4×千兆电口 + 4×万兆光口
	5台
	6 vCPU + 12GB 内存 + 150GB 存储（CI/制品库）
	浪潮 CS5280H3
	¥190,000
	¥950,000
	K8s + 长寿命工具链



